1. V1.0.1

Thêm cấu hình delay on và off cho relay

1. V1.0.2

Sửa đổi giao thức get output infor bằng cách thêm 4 byte delay off và on. Phiên bản này sẽ không thể lấy thông tin chính xác cho những firmware củ trên RCU dưới V1.17